<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="A20">
</package>
<package name="A13">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A13">
<pin name="LRADC"/>
<pin name="UBOOT"/>
<pin name="!NMI"/>
<pin name="!RESET"/>
</symbol>
<symbol name="A13-I2C">
<pin name="TWI0_SCK"/>
<pin name="TWI0_SDA"/>
</symbol>
<symbol name="A13-DDR3">
<pin name="DDR3_D4"/>
<pin name="DDR3_D6"/>
<pin name="DDR3_D2"/>
<pin name="DDR3_D0"/>
<pin name="DDR3_D11"/>
<pin name="DDR3_D9"/>
<pin name="DDR3_D13"/>
<pin name="DDR3_D15"/>
<pin name="DDR3_DM1"/>
<pin name="DDR3_DM0"/>
<pin name="DDR3_DQS0+"/>
<pin name="DDR3_DQS0-"/>
<pin name="DDR3_DQS1+"/>
<pin name="DDR3_DQS1-"/>
<pin name="DDR3_D12"/>
<pin name="DDR3_D8"/>
<pin name="DDR3_D14"/>
<pin name="DDR3_D10"/>
<pin name="DDR3_D1"/>
<pin name="DDR3_D3"/>
<pin name="DDR3_D7"/>
<pin name="DDR3_D5"/>
<pin name="DDR3_CK+"/>
<pin name="DDR3_CK-"/>
<pin name="DDR3_CKE"/>
<pin name="DDR3_A10"/>
<pin name="DDR3_BA1"/>
<pin name="DDR3_A12"/>
<pin name="DDR3_A4"/>
<pin name="DDR3_A1"/>
<pin name="DDR3_A6"/>
<pin name="DDR3_A8"/>
<pin name="DDR3_A11"/>
<pin name="DDR3_A14"/>
<pin name="DDR3_RAS"/>
<pin name="DDR3_CAS"/>
<pin name="DDR3_WE"/>
<pin name="DDR3_BA2"/>
<pin name="DDR3_BA0"/>
<pin name="DDR3_A0"/>
<pin name="DDR3_A3"/>
<pin name="DDR3_A2"/>
<pin name="DDR3_A5"/>
<pin name="DDR3_A13"/>
<pin name="DDR3_A9"/>
<pin name="DDR3_RST"/>
<pin name="DDR3_A7"/>
<pin name="DDR3_ODT"/>
</symbol>
<symbol name="A13-PWR">
<pin name="VDD_CPU@1"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VDD_CPU@2"/>
<pin name="VDD_CPU@3"/>
<pin name="VDD_CPU@4"/>
<pin name="VCC_DRAM@1"/>
<pin name="VCC_DRAM@2"/>
<pin name="VDD_INT@1"/>
<pin name="VCC_DRAM@3"/>
<pin name="VCC_DRAM@4"/>
<pin name="VCC_DRAM@5"/>
<pin name="VDD_INT@2"/>
<pin name="V33_HP"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="VRP"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="VRA2"/>
<pin name="VRA1"/>
<pin name="V33_USB"/>
<pin name="VDD_INT@3"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="VDD_INT@4"/>
<pin name="VCC@3"/>
<pin name="VDD_INT@5"/>
<pin name="VDD_CPU@5"/>
<pin name="VCC@4"/>
<pin name="VDD_CPU@6"/>
<pin name="VDD_CPU@7"/>
<pin name="VDD_CPU@8"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="A13-LCD">
<pin name="LCD_VSYNC"/>
<pin name="LCD_HSYNC"/>
<pin name="LCD_DE"/>
<pin name="LCD_CLK"/>
<pin name="LCD_D23"/>
<pin name="LCD_D22"/>
<pin name="LCD_D21"/>
<pin name="LCD_D20"/>
<pin name="LCD_D19"/>
<pin name="LCD_D18"/>
<pin name="LCD_D15"/>
<pin name="LCD_D14"/>
<pin name="LCD_D13"/>
<pin name="LCD_D12"/>
<pin name="LCD_D11"/>
<pin name="LCD_D10"/>
<pin name="LCD_D7"/>
<pin name="LCD_D6"/>
<pin name="LCD_D5"/>
<pin name="LCD_D4"/>
<pin name="LCD_D3"/>
<pin name="LCD_D2"/>
</symbol>
<symbol name="A13-GPIO">
<pin name="PB10/EINT24"/>
<pin name="PG9/SPI1_CS0/UART3_TX/EINT9"/>
<pin name="PG10/SPI1_CLK/UART3_RX/EINT10"/>
<pin name="PG11/SPI1_MOSI/UART3_CTS/EINT11"/>
<pin name="PG12/SPI1_MISO/UART3_RTS/EINT12"/>
<pin name="DZQ"/>
<pin name="SVREF"/>
<pin name="PB2/EINT16"/>
<pin name="PB4/EINT18"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PB16"/>
<pin name="PB3/EINT17"/>
<pin name="PG4/UART1_RX/EINT4"/>
<pin name="PG3/UART1_TX/EINT3"/>
<pin name="PG2/EINT2"/>
<pin name="PG1/EINT1"/>
<pin name="PG0/EINT0"/>
<pin name="PB18"/>
<pin name="PB17"/>
</symbol>
<symbol name="A13-CSI">
<pin name="CSI_PCLK/SPI2_CS0/EINT14"/>
<pin name="CSI_MCLK/SPI2_CLK/EINT15"/>
<pin name="CSI_HSYNC/SPI2_MOSI"/>
<pin name="CSI_VSYNC/SPI2_MISO"/>
<pin name="CSI_D0/SDC2_D0"/>
<pin name="CSI_D1/SDC2_D1"/>
<pin name="CSI_D2/SDC2_D2"/>
<pin name="CSI_D3/SDC2_D3"/>
<pin name="CSI_D4/SDC2_CMD"/>
<pin name="CSI_D5/SDC2_CLK"/>
<pin name="CSI_D6/UART1_TX"/>
<pin name="CSI_D7/UART1_RX"/>
</symbol>
<symbol name="A13-SDC0">
<pin name="SDC0_D1"/>
<pin name="SDC0_D0"/>
<pin name="SDC0_CLK"/>
<pin name="SDC0_CMD"/>
<pin name="SDC0_D3"/>
<pin name="SDC0_D2"/>
</symbol>
<symbol name="A13-NAND">
<pin name="!RE"/>
<pin name="!CE0"/>
<pin name="!CE1!/SPI0_CS0"/>
<pin name="!CLE!/SPI0_CLK"/>
<pin name="!ALE!/SPI0_MISO"/>
<pin name="!WE!/SPI0_MOSI"/>
<pin name="!QDS"/>
<pin name="!DQ7!/SDC2_D7"/>
<pin name="!DQ6!/SDC2_D6"/>
<pin name="!DQ5!/SDC2_D5"/>
<pin name="!DQ4!/SDC2_D4"/>
<pin name="!DQ3!/SDC2_D3"/>
<pin name="!DQ2!/SDC2_D2"/>
<pin name="!DQ1!/SDC2_D1"/>
<pin name="!DQ0!/SDC2_D0"/>
<pin name="!RB1!/SDC2_CLK"/>
<pin name="!RB0!/SDC2_CMD"/>
</symbol>
<symbol name="A13-RTP">
<pin name="TPX2"/>
<pin name="TPY2"/>
<pin name="TPX1"/>
<pin name="TPY1"/>
</symbol>
<symbol name="A13-AUDIO">
<pin name="HPOUTL"/>
<pin name="HPBP"/>
<pin name="HPCOM"/>
<pin name="HPOUTR"/>
<pin name="MIC_IN1"/>
<pin name="V_MIC"/>
</symbol>
<symbol name="A13-OSC">
<pin name="X24MOUT"/>
<pin name="X24MIN"/>
</symbol>
<symbol name="A13-USB0">
<pin name="D0-"/>
<pin name="D0+"/>
</symbol>
<symbol name="A13-USB1">
<pin name="D1-"/>
<pin name="D1+"/>
</symbol>
<symbol name="A20">
<pin name="VCC_DRAM@1"/>
<pin name="VCC_DRAM@2"/>
<pin name="VCC_DRAM@3"/>
<pin name="VCC_DRAM@4"/>
<pin name="VCC_DRAM@5"/>
<pin name="VCC_DRAM@6"/>
<pin name="VCC_DRAM@7"/>
<pin name="VCC_DRAM@8"/>
<pin name="VCC_DRAM@9"/>
<pin name="VCC_DRAM@10"/>
<pin name="GND_DRAM@1"/>
<pin name="GND_DRAM@2"/>
<pin name="GND_DRAM@3"/>
<pin name="GND_DRAM@4"/>
<pin name="GND_DRAM@5"/>
<pin name="GND_DRAM@6"/>
<pin name="GND_DRAM@7"/>
<pin name="GND_DRAM@8"/>
<pin name="GND_DRAM@9"/>
<pin name="GND_DRAM@10"/>
<pin name="VDD_PLL@1"/>
<pin name="VDD_PLL@2"/>
<pin name="VDD_PLL@3"/>
<pin name="GND_PLL@1"/>
<pin name="GND_PLL@2"/>
<pin name="GND_PLL@3"/>
<pin name="VDD_INT@1"/>
<pin name="VDD_INT@2"/>
<pin name="VDD_INT@3"/>
<pin name="VDD_INT@4"/>
<pin name="VDD_INT@5"/>
<pin name="VDD_INT@6"/>
<pin name="VDD_INT@7"/>
<pin name="VDD_INT@8"/>
<pin name="VDD_INT@9"/>
<pin name="VDD_INT@10"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="VDD_CPU@1"/>
<pin name="VDD_CPU@2"/>
<pin name="VDD_CPU@3"/>
<pin name="VDD_CPU@4"/>
<pin name="VDD_CPU@5"/>
<pin name="VDD_CPU@6"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="GND@12"/>
<pin name="GND@13"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GND@15"/>
<pin name="GND@16"/>
<pin name="VCC_LVDS@1"/>
<pin name="VCC_LVDS@2"/>
<pin name="VCC_LVDS@3"/>
<pin name="GND_LVDS@1"/>
<pin name="GND_LVDS@2"/>
<pin name="GND_LVDS@3"/>
<pin name="VCC_CARD"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="VCC@3"/>
<pin name="VCC@4"/>
<pin name="VCC@5"/>
<pin name="VCC@6"/>
<pin name="VCC@7"/>
<pin name="VCC@8"/>
<pin name="GND@17"/>
<pin name="VCC_CSI0"/>
<pin name="VCC_CS1"/>
<pin name="GND@18"/>
<pin name="GND@19"/>
<pin name="EFUSE_VDDQ"/>
<pin name="!NMI"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="CLK32K_IN"/>
<pin name="CLK32K_OUT"/>
<pin name="CLK24M_IN"/>
<pin name="CLK24M_OUT"/>
<pin name="RTC_VDD"/>
<pin name="PLLTEST"/>
<pin name="PLLREGIO"/>
<pin name="PLLVP25"/>
<pin name="PLLDV"/>
<pin name="PLLVREG"/>
<pin name="PLLGND"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="VRA1"/>
<pin name="VRA2"/>
<pin name="VRP"/>
<pin name="MIC1OUT-"/>
<pin name="MIC1OUT+"/>
<pin name="FMINL"/>
<pin name="FMINR"/>
<pin name="LINEINL"/>
<pin name="LINEINR"/>
<pin name="VMIC"/>
<pin name="MICIN1"/>
<pin name="MICIN2"/>
<pin name="HPOUTR"/>
<pin name="HPCOM"/>
<pin name="HPCOMFB"/>
<pin name="HPOUTL"/>
<pin name="HPVCCIN"/>
<pin name="HPVCC"/>
<pin name="HPGND"/>
<pin name="JTAG_MS0/SPI2_CS0/PB14"/>
<pin name="JTAG_CK0/SPI2_CLK/PB15"/>
<pin name="JTAG_DO0/SPI2_MOSI/PB16"/>
<pin name="JTAG_DI0/SPI2_MISO/PB17"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="JTAG_SEL"/>
<pin name="UBOOT_SEL"/>
<pin name="TWI0_SCK/PB0"/>
<pin name="TWI0_SDA/PB1"/>
<pin name="TWI1_SCK/PB18"/>
<pin name="TWI1_SDA/PB19"/>
<pin name="TWI2_SCK/PB20"/>
<pin name="TWI2_SDA/PB21"/>
<pin name="SDC0_D1/JTAG_MS1/PF0"/>
<pin name="SDC0_D0/JTAG_DI1/PF1"/>
<pin name="SDC0_CLK/UART0_TX/PF2"/>
<pin name="SDC0_CMD/JTAG_DO1/PF3"/>
<pin name="SDC0_D3/UART0_RX/PF4"/>
<pin name="SDC0_D2/JTAG_CK1/PF5"/>
<pin name="D0-"/>
<pin name="D0+"/>
<pin name="D1-"/>
<pin name="D1+"/>
<pin name="D2-"/>
<pin name="D2+"/>
<pin name="UVCC_C"/>
<pin name="UGND_C"/>
<pin name="UVCC_T"/>
<pin name="UGND_T"/>
<pin name="ULVDD"/>
<pin name="ULGND"/>
<pin name="SDC3_CMD/PI14"/>
<pin name="SDC3_CLK/PI5"/>
<pin name="SDC3_D0/PI6"/>
<pin name="SDC3_D1/PI7"/>
<pin name="SDC3_D2/PI8"/>
<pin name="SDC3_D3/PI9"/>
<pin name="PWM0/PB2"/>
<pin name="PWM2/PI3"/>
<pin name="GPS_CLK/PI0"/>
<pin name="GPS_SIGN/PI1"/>
<pin name="GPS_MAG/PI2"/>
<pin name="IR0_TX/PB3"/>
<pin name="IR0_RX/PB4"/>
<pin name="UART0_TX/IR1_TX/PB22"/>
<pin name="UART0_RX/IR1_RX/PB23"/>
<pin name="HSCL/UART7_TX/PS2_SCK0/PI20"/>
<pin name="HSDA/UART7_RX/PS2_SDA0/PI21"/>
<pin name="SPI0_CS0/UART5_TX/EINT22/PI10"/>
<pin name="SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11"/>
<pin name="SPI0_MOSI/UART6_TX/EINT24/PI12"/>
<pin name="SPI0_MISO/UART6_RX/EINT25/PI13"/>
<pin name="SPI1_CS0/UART2_RTS/EINT28/PI16"/>
<pin name="SPI1_CLK/UART2_CTS/EINT29/PI17"/>
<pin name="SPI1_MOSI/UART2_TX/EINT30/PI18"/>
<pin name="SPI1_MISO/UART2_RX/EINT31/PI19"/>
<pin name="TS0_D0/CSI0_D0/PE4"/>
<pin name="TS0_D1/CSI0_D1/PE5"/>
<pin name="TS0_D2/CSI0_D2/PE6"/>
<pin name="TS0_D3/CSI0_D3/PE7"/>
<pin name="TS0_D4/CSI0_D4/PE8"/>
<pin name="TS0_D5/CSI0_D5/PE9"/>
<pin name="TS0_D6/CSI0_D6/PE10"/>
<pin name="TS0_D7/CSI0_D7/PE11"/>
<pin name="TS1_CLK/CS1_PCLK/SDC1_CMD/PG0"/>
<pin name="TS1_ERR/CS1_MCLK/SDC1_CLK/PG1"/>
<pin name="TS1_SYNC/CSI1_HSYNC/SDC1_DO/PG2"/>
<pin name="TS1_DVLD/CSI1_VSYNC/SDC1_D1/PG3"/>
<pin name="TS1_D0/CSI1_D0/SDC1_D2/CSI0_D8/PG4"/>
<pin name="TS1_D1/CS1I_D1/SDC1_D3/CSI0_D9/PG5"/>
<pin name="TS1_D2/CSI1_D2/UART3_TX/CSI0_D10/PG6"/>
<pin name="TS1_D3/CSI1_D3/UART3_RX/CSI0_D11/PG7"/>
<pin name="TS1_D4/CAI1_D4/UART3_RTS/CSI0_D12/PG8"/>
<pin name="TS1_D5/CSI1_D5/UART3_CTS/CSI0_D13/PG9"/>
<pin name="TS1_D6/CSI1_D6/UART4_TX/CSI0_D14/PG10"/>
<pin name="TS1_D7/CSI1_D7/UART4_RX/CSI0_D15/PG11"/>
<pin name="PS2_SCK1/TCLKIN0/EINT26/SPI0_CS1/PI14"/>
<pin name="PS2_SDA1/TCLKIN1/UINT27/SPI0_CS1/PI15"/>
<pin name="SDQ0"/>
<pin name="SDQ1"/>
<pin name="SDQ2"/>
<pin name="SDQ3"/>
<pin name="SDQ4"/>
<pin name="SDQ5"/>
<pin name="SDQ6"/>
<pin name="SDQ7"/>
<pin name="SDQ8"/>
<pin name="SDQ9"/>
<pin name="SDQ10"/>
<pin name="SDQ11"/>
<pin name="SDQ12"/>
<pin name="SDQ13"/>
<pin name="SDQ14"/>
<pin name="SDQ15"/>
<pin name="SDQ16"/>
<pin name="SDQ17"/>
<pin name="SDQ18"/>
<pin name="SDQ19"/>
<pin name="SDQ20"/>
<pin name="SDQ21"/>
<pin name="SDQ22"/>
<pin name="SDQ23"/>
<pin name="SDQ24"/>
<pin name="SDQ25"/>
<pin name="SDQ26"/>
<pin name="SDQ27"/>
<pin name="SDQ28"/>
<pin name="SDQ29"/>
<pin name="SDQ30"/>
<pin name="SDQ31"/>
<pin name="SA0"/>
<pin name="SA1"/>
<pin name="SA2"/>
<pin name="SA3"/>
<pin name="SA4"/>
<pin name="SA5"/>
<pin name="SA6"/>
<pin name="SA7"/>
<pin name="SA8"/>
<pin name="SA9"/>
<pin name="SA10"/>
<pin name="SA12"/>
<pin name="SA13"/>
<pin name="SA14"/>
<pin name="SA11"/>
<pin name="SBA0"/>
<pin name="SBA1"/>
<pin name="SBA2"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!SCK"/>
<pin name="SCKE0"/>
<pin name="SCK1/SCKE1"/>
<pin name="SRST"/>
<pin name="SCAS"/>
<pin name="SRAS"/>
<pin name="SWE"/>
<pin name="SDQ0-"/>
<pin name="SDQ1-"/>
<pin name="SDQ2-"/>
<pin name="SDQ3-"/>
<pin name="SDQS0"/>
<pin name="!SDQS0"/>
<pin name="SDQS1"/>
<pin name="!SDQS1"/>
<pin name="SDQS2"/>
<pin name="!SDQS2"/>
<pin name="SDQS3"/>
<pin name="!SDQS3"/>
<pin name="SCS0"/>
<pin name="SA15/SCS1"/>
<pin name="SDBG0"/>
<pin name="SDBG1"/>
<pin name="ADBG"/>
<pin name="ODT0"/>
<pin name="!SCK1!/ODT1"/>
<pin name="SZQ"/>
<pin name="SVREF0"/>
<pin name="SVREF1"/>
<pin name="SVREF2"/>
<pin name="SVREF3"/>
<pin name="ERXD3"/>
<pin name="ERXD2"/>
<pin name="ERXD1"/>
<pin name="ERXD0"/>
<pin name="ETXD3"/>
<pin name="ETXD2"/>
<pin name="ETXD1"/>
<pin name="ETXD0"/>
<pin name="ERXCK"/>
<pin name="ERXERR"/>
<pin name="ERXDV"/>
<pin name="EMDC"/>
<pin name="EMDIO"/>
<pin name="ETXEN"/>
<pin name="ETXCK"/>
<pin name="ECRS"/>
<pin name="ECOL"/>
<pin name="!EPHY-RST"/>
<pin name="PB5/I2S_MCLK"/>
<pin name="PB6/I2S_BCLK"/>
<pin name="PB7/I2S_LRCK"/>
<pin name="PB8/I2S_DO0"/>
<pin name="PB9/I2S_DO1"/>
<pin name="PB10/I2S_DO2"/>
<pin name="PB11/I2S_DO3"/>
<pin name="PB12/I2S_DI"/>
<pin name="PB13/SPI2_CS1"/>
<pin name="!NWE!/PC0"/>
<pin name="NALE/PC1"/>
<pin name="NCLE/PC2"/>
<pin name="NCE1/PC3"/>
<pin name="NCE0/PC4"/>
<pin name="!NRE!/PC5"/>
<pin name="NRB0/PC2"/>
<pin name="NRB1/PC7"/>
<pin name="NDQ0/PC8"/>
<pin name="NDQ1/PC9"/>
<pin name="NDQ2/PC10"/>
<pin name="NDQ3/PC11"/>
<pin name="NDQ4/PC12"/>
<pin name="NDQ5/PC13"/>
<pin name="NDQ6/PC14"/>
<pin name="NDQ7/PC15"/>
<pin name="NWP/PC16"/>
<pin name="NCE2/PC17"/>
<pin name="NCE3/PC18"/>
<pin name="NCE4/PC19"/>
<pin name="NCE5/PC20"/>
<pin name="NCE6/PC21"/>
<pin name="NCE7/PC22"/>
<pin name="SPI0_CS0/PC23"/>
<pin name="NDQS_PC24"/>
<pin name="VCC_NAND@1"/>
<pin name="VCC_NAND@2"/>
<pin name="LRADC0"/>
<pin name="LRADC1"/>
<pin name="PD0/LCD_D0"/>
<pin name="PD1/LCD_D1"/>
<pin name="PD2/LCD_D2"/>
<pin name="PD3/LCD_D3"/>
<pin name="PD4/LCD_D4"/>
<pin name="PD5/LCD_D5"/>
<pin name="PD6/LCD_D6"/>
<pin name="PD7/LCD_D7"/>
<pin name="PD8/LCD_D8"/>
<pin name="PD9/LCD_D9"/>
<pin name="PD10/LCD_D10"/>
<pin name="PD11/LCD_D11"/>
<pin name="PD12/LCD_D12"/>
<pin name="PD13/LCD_D13"/>
<pin name="PD14/LCD_D14"/>
<pin name="PD15/LCD_D15"/>
<pin name="PD16/LCD_D16"/>
<pin name="PD17/LCD_D17"/>
<pin name="PD18/LCD_D18"/>
<pin name="PD19/LCD_D19"/>
<pin name="PD20/LCD_D20"/>
<pin name="PD21/LCD_D21"/>
<pin name="PD22/LCD_D22"/>
<pin name="PD23/LCD_D23"/>
<pin name="PD24/LCD_CLK"/>
<pin name="PD25/LCD_DE"/>
<pin name="PD26/LCD_HSYNC"/>
<pin name="PD27/LCD_VSYNC"/>
<pin name="TPX1"/>
<pin name="TPX2"/>
<pin name="TPY1"/>
<pin name="TPY2"/>
<pin name="P$362"/>
<pin name="P$363"/>
<pin name="P$364"/>
<pin name="P$365"/>
<pin name="P$366"/>
<pin name="P$367"/>
<pin name="P$368"/>
<pin name="P$369"/>
<pin name="P$370"/>
<pin name="P$371"/>
<pin name="P$372"/>
<pin name="P$373"/>
<pin name="P$374"/>
<pin name="P$375"/>
<pin name="P$376"/>
<pin name="P$377"/>
<pin name="P$378"/>
<pin name="P$379"/>
<pin name="P$380"/>
<pin name="P$381"/>
<pin name="P$382"/>
<pin name="P$383"/>
<pin name="P$384"/>
<pin name="P$385"/>
<pin name="P$386"/>
<pin name="P$387"/>
<pin name="P$388"/>
<pin name="P$389"/>
<pin name="P$390"/>
<pin name="P$391"/>
<pin name="P$392"/>
<pin name="P$393"/>
<pin name="P$394"/>
<pin name="P$395"/>
<pin name="P$396"/>
<pin name="P$397"/>
<pin name="P$398"/>
<pin name="P$399"/>
<pin name="P$400"/>
<pin name="P$401"/>
<pin name="P$402"/>
<pin name="P$403"/>
<pin name="P$404"/>
<pin name="P$405"/>
<pin name="P$406"/>
<pin name="P$407"/>
<pin name="P$408"/>
<pin name="P$409"/>
<pin name="P$410"/>
<pin name="P$411"/>
<pin name="P$412"/>
<pin name="P$413"/>
<pin name="P$414"/>
<pin name="P$415"/>
<pin name="P$416"/>
<pin name="P$417"/>
<pin name="P$418"/>
<pin name="P$419"/>
<pin name="P$420"/>
<pin name="P$421"/>
<pin name="P$422"/>
<pin name="P$423"/>
<pin name="P$424"/>
<pin name="P$425"/>
<pin name="P$426"/>
<pin name="P$427"/>
<pin name="P$428"/>
<pin name="P$429"/>
<pin name="P$430"/>
<pin name="P$431"/>
<pin name="P$432"/>
<pin name="P$433"/>
<pin name="P$434"/>
<pin name="P$435"/>
<pin name="P$436"/>
<pin name="P$437"/>
<pin name="TS0_DVLD/CSI0/VSYNC/PE3"/>
<pin name="TS0_SYNC/CSI0_HSYNC/PE2"/>
<pin name="TS0_ERR/CSI0_MCLK/PE1"/>
<pin name="TS0_CLK/CSI0_PCLK/PE0"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="A13" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="A13"/>
<gate name="B" symbol="A13-AUDIO"/>
<gate name="C" symbol="A13-CSI"/>
<gate name="D" symbol="A13-DDR3"/>
<gate name="I" symbol="A13-GPIO"/>
<gate name="G" symbol="A13-I2C"/>
<gate name="H" symbol="A13-LCD"/>
<gate name="E" symbol="A13-NAND"/>
<gate name="L" symbol="A13-OSC"/>
<gate name="K" symbol="A13-PWR"/>
<gate name="F" symbol="A13-RTP"/>
<gate name="J" symbol="A13-SDC0"/>
<gate name="N" symbol="A13-USB0"/>
<gate name="M" symbol="A13-USB1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A13">
<connects>
<connect gate="A" pin="!NMI" pad="158"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="159"/>
<connect gate="A" pin="LRADC" pad="86"/>
<connect gate="A" pin="UBOOT" pad="157"/>
<connect gate="B" pin="HPBP" pad="75"/>
<connect gate="B" pin="HPCOM" pad="77"/>
<connect gate="B" pin="HPOUTL" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="HPOUTR" pad="78"/>
<connect gate="B" pin="MIC_IN1" pad="84"/>
<connect gate="B" pin="V_MIC" pad="85"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D0/SDC2_D0" pad="174"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D1/SDC2_D1" pad="172"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D2/SDC2_D2" pad="171"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D3/SDC2_D3" pad="170"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D4/SDC2_CMD" pad="168"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D5/SDC2_CLK" pad="167"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D6/UART1_TX" pad="166"/>
<connect gate="C" pin="CSI_D7/UART1_RX" pad="165"/>
<connect gate="C" pin="CSI_HSYNC/SPI2_MOSI" pad="116"/>
<connect gate="C" pin="CSI_MCLK/SPI2_CLK/EINT15" pad="115"/>
<connect gate="C" pin="CSI_PCLK/SPI2_CS0/EINT14" pad="114"/>
<connect gate="C" pin="CSI_VSYNC/SPI2_MISO" pad="117"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A0" pad="64"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A1" pad="52"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A10" pad="48"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A11" pad="56"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A12" pad="50"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A13" pad="68"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A14" pad="57"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A2" pad="66"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A3" pad="65"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A4" pad="51"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A5" pad="67"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A6" pad="54"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A7" pad="71"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A8" pad="55"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_A9" pad="69"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_BA0" pad="63"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_BA1" pad="49"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_BA2" pad="61"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_CAS" pad="59"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_CK+" pad="45"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_CK-" pad="46"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_CKE" pad="47"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D0" pad="22"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D1" pad="40"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D10" pad="39"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D11" pad="24"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D12" pad="36"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D13" pad="26"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D14" pad="38"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D15" pad="27"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D2" pad="21"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D3" pad="41"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D4" pad="19"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D5" pad="44"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D6" pad="20"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D7" pad="42"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D8" pad="37"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_D9" pad="25"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DM0" pad="29"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DM1" pad="28"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DQS0+" pad="31"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DQS0-" pad="32"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DQS1+" pad="33"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_DQS1-" pad="34"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_ODT" pad="72"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_RAS" pad="58"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_RST" pad="70"/>
<connect gate="D" pin="DDR3_WE" pad="60"/>
<connect gate="E" pin="!ALE!/SPI0_MISO" pad="7"/>
<connect gate="E" pin="!CE0" pad="2"/>
<connect gate="E" pin="!CE1!/SPI0_CS0" pad="3"/>
<connect gate="E" pin="!CLE!/SPI0_CLK" pad="6"/>
<connect gate="E" pin="!DQ0!/SDC2_D0" pad="118"/>
<connect gate="E" pin="!DQ1!/SDC2_D1" pad="119"/>
<connect gate="E" pin="!DQ2!/SDC2_D2" pad="120"/>
<connect gate="E" pin="!DQ3!/SDC2_D3" pad="121"/>
<connect gate="E" pin="!DQ4!/SDC2_D4" pad="122"/>
<connect gate="E" pin="!DQ5!/SDC2_D5" pad="123"/>
<connect gate="E" pin="!DQ6!/SDC2_D6" pad="124"/>
<connect gate="E" pin="!DQ7!/SDC2_D7" pad="125"/>
<connect gate="E" pin="!QDS" pad="162"/>
<connect gate="E" pin="!RB0!/SDC2_CMD" pad="176"/>
<connect gate="E" pin="!RB1!/SDC2_CLK" pad="175"/>
<connect gate="E" pin="!RE" pad="1"/>
<connect gate="E" pin="!WE!/SPI0_MOSI" pad="8"/>
<connect gate="F" pin="TPX1" pad="89"/>
<connect gate="F" pin="TPX2" pad="87"/>
<connect gate="F" pin="TPY1" pad="90"/>
<connect gate="F" pin="TPY2" pad="88"/>
<connect gate="G" pin="TWI0_SCK" pad="101"/>
<connect gate="G" pin="TWI0_SDA" pad="102"/>
<connect gate="H" pin="LCD_CLK" pad="129"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D10" pad="141"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D11" pad="140"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D12" pad="139"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D13" pad="138"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D14" pad="137"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D15" pad="136"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D18" pad="135"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D19" pad="134"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D2" pad="148"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D20" pad="133"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D21" pad="132"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D22" pad="131"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D23" pad="130"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D3" pad="147"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D4" pad="146"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D5" pad="145"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D6" pad="144"/>
<connect gate="H" pin="LCD_D7" pad="143"/>
<connect gate="H" pin="LCD_DE" pad="128"/>
<connect gate="H" pin="LCD_HSYNC" pad="127"/>
<connect gate="H" pin="LCD_VSYNC" pad="126"/>
<connect gate="I" pin="DZQ" pad="17"/>
<connect gate="I" pin="PB10/EINT24" pad="10"/>
<connect gate="I" pin="PB15" pad="105"/>
<connect gate="I" pin="PB16" pad="106"/>
<connect gate="I" pin="PB17" pad="161"/>
<connect gate="I" pin="PB18" pad="160"/>
<connect gate="I" pin="PB2/EINT16" pad="103"/>
<connect gate="I" pin="PB3/EINT17" pad="150"/>
<connect gate="I" pin="PB4/EINT18" pad="104"/>
<connect gate="I" pin="PG0/EINT0" pad="155"/>
<connect gate="I" pin="PG1/EINT1" pad="154"/>
<connect gate="I" pin="PG10/SPI1_CLK/UART3_RX/EINT10" pad="13"/>
<connect gate="I" pin="PG11/SPI1_MOSI/UART3_CTS/EINT11" pad="14"/>
<connect gate="I" pin="PG12/SPI1_MISO/UART3_RTS/EINT12" pad="15"/>
<connect gate="I" pin="PG2/EINT2" pad="153"/>
<connect gate="I" pin="PG3/UART1_TX/EINT3" pad="152"/>
<connect gate="I" pin="PG4/UART1_RX/EINT4" pad="151"/>
<connect gate="I" pin="PG9/SPI1_CS0/UART3_TX/EINT9" pad="12"/>
<connect gate="I" pin="SVREF" pad="18"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_CLK" pad="110"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_CMD" pad="111"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_D0" pad="108"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_D1" pad="107"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_D2" pad="113"/>
<connect gate="J" pin="SDC0_D3" pad="112"/>
<connect gate="K" pin="AGND" pad="79"/>
<connect gate="K" pin="AVCC" pad="81"/>
<connect gate="K" pin="GND" pad="EP"/>
<connect gate="K" pin="V33_HP" pad="76"/>
<connect gate="K" pin="V33_USB" pad="97"/>
<connect gate="K" pin="VCC@1" pad="5"/>
<connect gate="K" pin="VCC@2" pad="100"/>
<connect gate="K" pin="VCC@3" pad="142"/>
<connect gate="K" pin="VCC@4" pad="163"/>
<connect gate="K" pin="VCC_DRAM@1" pad="23"/>
<connect gate="K" pin="VCC_DRAM@2" pad="30"/>
<connect gate="K" pin="VCC_DRAM@3" pad="43"/>
<connect gate="K" pin="VCC_DRAM@4" pad="53"/>
<connect gate="K" pin="VCC_DRAM@5" pad="62"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@1" pad="4"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@2" pad="9"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@3" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@4" pad="16"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@5" pad="156"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@6" pad="164"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@7" pad="169"/>
<connect gate="K" pin="VDD_CPU@8" pad="173"/>
<connect gate="K" pin="VDD_INT@1" pad="35"/>
<connect gate="K" pin="VDD_INT@2" pad="73"/>
<connect gate="K" pin="VDD_INT@3" pad="98"/>
<connect gate="K" pin="VDD_INT@4" pad="109"/>
<connect gate="K" pin="VDD_INT@5" pad="149"/>
<connect gate="K" pin="VRA1" pad="83"/>
<connect gate="K" pin="VRA2" pad="82"/>
<connect gate="K" pin="VRP" pad="80"/>
<connect gate="L" pin="X24MIN" pad="92"/>
<connect gate="L" pin="X24MOUT" pad="91"/>
<connect gate="M" pin="D1+" pad="96"/>
<connect gate="M" pin="D1-" pad="95"/>
<connect gate="N" pin="D0+" pad="94"/>
<connect gate="N" pin="D0-" pad="93"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
