<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MSOP-10">
</package>
<package name="SOIC-16">
</package>
<package name="QFN-12_3X3">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SOT-23-5">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="AD590">
</package>
<package name="VQFN-32-5MM">
</package>
<package name="VQFN-16-3MM">
</package>
<package name="VQFN-24-4MM">
</package>
<package name="VFDFN-8-3X2">
</package>
<package name="VQFN-24-4MM_2">
</package>
<package name="MSOP-8-EP">
</package>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="MSOP-8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ADM101">
<pin name="GND"/>
<pin name="C-"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="TIN"/>
<pin name="ROUT"/>
<pin name="RIN"/>
<pin name="TOUT"/>
<pin name="!EN"/>
<pin name="C+"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="ADG1208">
<pin name="A0"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="S1A"/>
<pin name="S2A"/>
<pin name="S3A"/>
<pin name="S4A"/>
<pin name="DA"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="S1B"/>
<pin name="S2B"/>
<pin name="S3B"/>
<pin name="S4B"/>
<pin name="DB"/>
</symbol>
<symbol name="ADM3101">
<pin name="C1+"/>
<pin name="ROUT"/>
<pin name="TIN"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="TOUT"/>
<pin name="RIN"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C1-"/>
</symbol>
<symbol name="VREF">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ADR395">
<pin name="!SHDN"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ADR01">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="TEMP"/>
<pin name="TRIM"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="AD590">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
</symbol>
<symbol name="AD9706">
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="DCOM@1"/>
<pin name="CLKDVDD"/>
<pin name="CLK+"/>
<pin name="CLK-"/>
<pin name="CLKCOM"/>
<pin name="CMODE/SCLK"/>
<pin name="MODE/SDIO"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="DCOM@2"/>
<pin name="SLEEP/CSB"/>
<pin name="FSADJ"/>
<pin name="REFIO"/>
<pin name="ACOM"/>
<pin name="IOUTA"/>
<pin name="IOUTB"/>
<pin name="OTCM"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="PIN/SPI/RESET"/>
</symbol>
<symbol name="ADA4940">
<pin name="FB-"/>
<pin name="IN+"/>
<pin name="IN-"/>
<pin name="FB+"/>
<pin name="VS+"/>
<pin name="VS-"/>
<pin name="VOCM"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="AD8375">
<pin name="VCOM"/>
<pin name="VIN+"/>
<pin name="VIN-"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="VPOS@1"/>
<pin name="VPOS@2"/>
<pin name="COMM@1"/>
<pin name="VPOS@3"/>
<pin name="COMM@6"/>
<pin name="VPOS@5"/>
<pin name="COMM@5"/>
<pin name="COMM@4"/>
<pin name="COMM@3"/>
<pin name="PWUP"/>
<pin name="VOUT-@2"/>
<pin name="VOUT+@2"/>
<pin name="VOUT-@1"/>
<pin name="VOUT+@1"/>
<pin name="COMM@2"/>
<pin name="VPOS@4"/>
</symbol>
<symbol name="ADL5201">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="VIN+"/>
<pin name="VIN-"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="MODE1"/>
<pin name="MODE0"/>
<pin name="SDIO/A5"/>
<pin name="SCLK/A4"/>
<pin name="GS1/!CS!/A3"/>
<pin name="GS0/FA/A2"/>
<pin name="UPDN_CLK/A1"/>
<pin name="UPDN_DAT/A0"/>
<pin name="VPOS@4"/>
<pin name="VPOS@3"/>
<pin name="VPOS@2"/>
<pin name="VPOS@1"/>
<pin name="PM"/>
<pin name="PWUP"/>
<pin name="VPOS@5"/>
<pin name="VOUT-@2"/>
<pin name="VOUT+@2"/>
<pin name="VOUT-@1"/>
<pin name="VOUT+@1"/>
<pin name="LATCH"/>
</symbol>
<symbol name="AD8319">
<pin name="INHI"/>
<pin name="COMM"/>
<pin name="CLPF"/>
<pin name="VSET"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="TADJ"/>
<pin name="VPOS"/>
<pin name="INLO"/>
</symbol>
<symbol name="HMC431">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VTUNE"/>
<pin name="RFOUT"/>
</symbol>
<symbol name="HMC218BMS8GE">
<pin name="IF"/>
<pin name="LO"/>
<pin name="RF"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="HMC313">
<pin name="RFIN"/>
<pin name="RFOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="AD4940-1">
<pin name="IN+"/>
<pin name="IN-"/>
<pin name="VS+"/>
<pin name="VS-"/>
<pin name="VOCM"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ADM101" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADM101"/>
</gates>
<devices>
<device name="E" package="MSOP-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADG1209" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADG1208"/>
</gates>
<devices>
<device name="YRZ" package="SOIC-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="S1A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S1B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="S2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2B" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="S3A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S3B" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="S4A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S4B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADM3101" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADM3101"/>
</gates>
<devices>
<device name="EACPZ-250R7" package="QFN-12_3X3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 EP"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD1582" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREF"/>
</gates>
<devices>
<device name="BRTZ-REEL7" package="SOT23-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARD395" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADR395"/>
</gates>
<devices>
<device name="BUJZ" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADR01" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADR01"/>
</gates>
<devices>
<device name="ARZ" package="SOIC-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD590" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD590"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AD590">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD9706" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD9706"/>
</gates>
<devices>
<device name="BCPZ" package="VQFN-32-5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACOM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK+" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK-" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKCOM" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKDVDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CMODE/SCLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DCOM@1" pad="10 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="DCOM@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FSADJ" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUTA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE/SDIO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OTCM" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN/SPI/RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP/CSB" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADA4940" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADA4940"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1ACPZ-R7" package="VQFN-16-3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="FB+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VOCM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VS+" pad="5 6 7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="VS-" pad="13 14 15 16 PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8375" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8375"/>
</gates>
<devices>
<device name="ACPZ-R7" package="VQFN-24-4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@1" pad="11 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM@6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PWUP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@5" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADL5201" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADL5201"/>
</gates>
<devices>
<device name="ACPZ-R7" package="VQFN-24-4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GS0/FA/A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GS1/!CS!/A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LATCH" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PM" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PWUP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO/A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UPDN_CLK/A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="UPDN_DAT/A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS@5" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8319" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8319"/>
</gates>
<devices>
<device name="ACPZ-R7" package="VFDFN-8-3X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLPF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM" pad="2 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="INHI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INLO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TADJ" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VPOS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSET" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC431" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC431"/>
</gates>
<devices>
<device name="LP4ETR" package="VQFN-24-4MM_2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VTUNE" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC218BMS8GE" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC218BMS8GE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP-8-EP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 3 6 7 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC313" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC313"/>
</gates>
<devices>
<device name="E" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 4 5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD4940-1" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD4940-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="ARZ" package="SOIC-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOCM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VS+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VS-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
