<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QUECTEL_L70">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="QUECTEL_L70">
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="RF_IN" direction="in"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="ANTON" direction="out"/>
<pin name="VCC_RF" direction="pwr"/>
<pin name="TIMER" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="V_BCKP" direction="pwr"/>
<pin name="STANDBY" direction="in"/>
<pin name="1PPS" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="QUECTEL_L70" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QUECTEL_L70"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QUECTEL_L70">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1PPS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ANTON" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="STANDBY" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMER" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_RF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="V_BCKP" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
