<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO-253-4">
</package>
<package name="FA-238">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="RESONATOR_3-SMD">
</package>
<package name="SOT1089">
</package>
<package name="TSOP8">
</package>
<package name="SOT996-2">
</package>
<package name="SOT-363">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOT23-6L">
</package>
<package name="DO-214AC">
</package>
<package name="SLIDE_SWITCH">
</package>
<package name="SRN6045-2R2YCT">
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="SOD123">
</package>
<package name="DPDT">
</package>
<package name="4SMD-3.2X2.5">
</package>
<package name="CAP_POLYMER">
</package>
<package name="DO-214AB">
</package>
<package name="SRN1060-220M">
</package>
<package name="CUS-14TB">
</package>
<package name="HC-05">
</package>
<package name="0402-CAP">
</package>
<package name="CAP_POLYMER-6.5X6.5">
</package>
<package name="RESISTOR_NETWORK-1206">
</package>
<package name="M06X1">
</package>
<package name="RESISTOR_NETWORK-0805">
</package>
<package name="0402-RES">
</package>
<package name="0402-INDUCTOR">
</package>
<package name="RF_SHIELD-.65X.65">
</package>
<package name="SC32S">
</package>
<package name="CAP_POLYMER-8X8.7">
</package>
<package name="CAP_POL-0.35X0.5">
</package>
<package name="RELAY-DPST">
</package>
<package name="0805-BALUN">
</package>
<package name="2X1.2-ANTENNA">
</package>
<package name="4SMD-ANTENNA">
</package>
<package name="B3U-1000P">
</package>
<package name="0805-LED">
</package>
<package name="2512-RESISTOR">
</package>
<package name="0805-RES">
</package>
<package name="0805-CAP">
</package>
<package name="LITTELFUSE_154">
</package>
<package name="1812-PTC">
</package>
<package name="CAL_ALUMINUM-6.3X7.7">
</package>
<package name="HOLE-4MM">
</package>
<package name="1206-RESISTOR_ARRAY">
</package>
<package name="BAT-HLD-001">
</package>
<package name="HOLE-3.5MM">
</package>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="ENVIRONICS">
</package>
<package name="NLCV32T-100K-PF">
</package>
<package name="WS2812">
</package>
<package name="WS2812B">
</package>
<package name="1206-BALUN">
</package>
<package name="0915AT43A0026E">
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="RPI_ZERO">
</package>
<package name="RPI_ZERO-NOPADS">
</package>
<package name="RESISTOR_NETWORK-0606">
</package>
<package name="CAP_POL-6.6X6.6">
</package>
<package name="RPI_ZERO_HOLES">
</package>
<package name="HC49/US">
</package>
<package name="FIDUCIAL-1MM">
</package>
<package name="IV-11">
</package>
<package name="IV-26">
</package>
<package name="CDRH4D28NP-100NC">
</package>
<package name="POT-PTH">
</package>
<package name="TEST_POINT">
</package>
<package name="CRYSTAL2-8X4.5">
</package>
<package name="ENVIRONICS-SMALL">
</package>
<package name="RESISTOR-PTH">
</package>
<package name="CAP-PTH">
</package>
<package name="CAP_POL-TANTALUM-PTH">
</package>
<package name="PTS820-J15M-SMTR-LFS">
</package>
<package name="1210-CAP">
</package>
<package name="CAP_POL-8.3X8.3">
</package>
<package name="MOMENTARY-436331045822">
</package>
<package name="GITHUB">
</package>
<package name="TWITTER">
</package>
<package name="OSHW">
</package>
<package name="EMAIL">
</package>
<package name="FSM4JSMA">
</package>
<package name="0603-FERRITE">
</package>
<package name="744771002">
</package>
<package name="POWERPAK">
</package>
<package name="1206-PTC">
</package>
<package name="JUMPER-NO">
</package>
<package name="0805-ATTENUATOR">
</package>
<package name="4206-RESISTOR-4">
</package>
<package name="0603-LED">
</package>
<package name="1206-CAP_POL">
</package>
<package name="RELAY-SPST">
</package>
<package name="RELAY-SPDT">
</package>
<package name="TP-SMD-1.65X3.25">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="SC-90">
</package>
<package name="BEAR_SSL">
</package>
<package name="SOIC-8-W">
</package>
<package name="750313734">
</package>
<package name="LED-1W-2.8X3.2">
</package>
<package name="FUSE-1206">
</package>
<package name="RM10X">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NXP-PRTR5VOU2X">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="EPSON-FA328">
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="RESONATOR">
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="TRI-INVERTER">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="N-MOSFET">
<pin name="GATE"/>
<pin name="SOURCE"/>
<pin name="DRAIN"/>
</symbol>
<symbol name="FERRITE">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DUAL_TVS">
<pin name="VBUS"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SCHOTTKY">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="SLIDE_SWITCH">
<pin name="3"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="INDUCTOR">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="P-MOSFET">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ZENER">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="SPDT">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="CAP_POL">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SP4T">
<pin name="COM"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="HC-05">
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="PCM_CLK"/>
<pin name="PCM_OUT"/>
<pin name="PCM_IN"/>
<pin name="PCM_SYNC"/>
<pin name="AIO0"/>
<pin name="AIO1"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="CSB"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="PIO0"/>
<pin name="PIO1"/>
<pin name="PIO2"/>
<pin name="PIO3"/>
<pin name="PIO4"/>
<pin name="PIO5"/>
<pin name="PIO6"/>
<pin name="PIO7"/>
<pin name="PIO8"/>
<pin name="PIO9"/>
<pin name="PIO10"/>
<pin name="PIO11"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HC-05-EZ">
<pin name="VCC"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="KEY"/>
<pin name="LED"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="CAP">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR-VERT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RF-SHIELD">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="CRYSTAL2">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="COIL">
<pin name="C"/>
<pin name="A"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="BALUN">
<pin name="-"/>
<pin name="+@1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="+@2"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA">
<pin name="GND"/>
<pin name="SIGNAL"/>
</symbol>
<symbol name="MOMENTARY">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FUSE">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="OUTPUT_LABEL">
<pin name="&gt;NAME" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PTC">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="HOLE">
<pin name="MOUNT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR-NETWORK">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BATTERY">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
</symbol>
<symbol name="WS2812">
<pin name="VDD"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="DO"/>
</symbol>
<symbol name="WS2812B">
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="DO"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="3.3V">
<pin name="3.3V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="5V">
<pin name="5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="12V">
<pin name="12V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA2">
<pin name="SIGNAL"/>
</symbol>
<symbol name="15V">
<pin name="15V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="-15V">
<pin name="-15V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="24V">
<pin name="24V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="RPI">
</symbol>
<symbol name="RESISTOR-NETWORK-2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IV-11">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
</symbol>
<symbol name="IV-26">
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
</symbol>
<symbol name="VBAT">
<pin name="VBAT" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="POTENTIOMETER">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AGND">
<pin name="AGND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="TEST_POINT">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="-5V">
<pin name="-5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="1.2V">
<pin name="1.2V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="JUMPER">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="ATTENUATOR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR-4">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RELAY-SPST">
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="1"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="RELAY-SPDT">
<pin name="COIL@2"/>
<pin name="COIL@1"/>
<pin name="NO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="COM"/>
</symbol>
<symbol name="NORFLASH">
<pin name="!CS"/>
<pin name="MISO/IO1"/>
<pin name="!WP!/IO2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="MOSI/IO0"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!HOLD!/IO3"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="BEAR_SSL">
</symbol>
<symbol name="750313734">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="SP6T">
<pin name="C"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NXP-PRTR5VOU2X" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NXP-PRTR5VOU2X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-253-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EPSON-FA238" prefix="Y" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EPSON-FA328"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FA-238">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 4"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CRYSTAL" prefix="Y" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="-3.2X2.5" package="FA-238">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESONATOR" prefix="Y" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-3SMD" package="RESONATOR_3-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRI-INVERTER" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRI-INVERTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT996-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N7002" prefix="Q">
<gates>
<gate name="B" symbol="N-MOSFET"/>
<gate name="A" symbol="N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="DWA-7" package="SOT-363">
<connects>
<connect gate="A" pin="DRAIN" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="GATE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SOURCE" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="DRAIN" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="GATE" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="SOURCE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FERRITE" prefix="FB" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FERRITE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0402" package="0402-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0603" package="0603-FERRITE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUAL_TVS" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DUAL_TVS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="1 6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHOTTKY" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="-AC" package="DO-214AC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-AB" package="DO-214AB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLIDE_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SLIDE_SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SLIDE_SWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INDUCTOR" prefix="L" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SRN6045" package="SRN6045-2R2YCT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SRN1060" package="SRN1060-220M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0402" package="0402-INDUCTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-NLCV32T-100K-PF" package="NLCV32T-100K-PF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CDRH4D28NP-100NC" package="CDRH4D28NP-100NC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-744771002" package="744771002">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0603" package="0603-FERRITE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD-123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="P-MOSFET" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZENER" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZENER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SC90" package="SC-90">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPDT" prefix="S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPDT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DPDT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 5"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3 6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP_POL" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP_POL"/>
</gates>
<devices>
<device name="-POLYMER" package="CAP_POLYMER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-POLYMER_6.5" package="CAP_POLYMER-6.5X6.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-8X8.7" package="CAP_POLYMER-8X8.7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0.35X0.5" package="CAP_POL-0.35X0.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-6.3X7.7" package="CAL_ALUMINUM-6.3X7.7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-6.6X6.6" package="CAP_POL-6.6X6.6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TANTALUM-PTH" package="CAP_POL-TANTALUM-PTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-8.3X8.3" package="CAP_POL-8.3X8.3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="1206-CAP_POL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SP4T" prefix="S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SP4T"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD" package="CUS-14TB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HC-05" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HC-05"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC-05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_IN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_SYNC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO11" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR-NETWORK" prefix="RN" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="A" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="B" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="C" symbol="RESISTOR"/>
<gate name="D" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1206" package="RESISTOR_NETWORK-1206">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0805" package="RESISTOR_NETWORK-0805">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HC-05-EZ" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HC-05-EZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M06X1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LED" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0402" package="0402-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0805" package="0805-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0603" package="0603-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PTH" package="CAP-PTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1210" package="1210-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR-VERT"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0402" package="0402-RES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2512" package="2512-RESISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0805" package="0805-RES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0603" package="0603-CAP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PTH" package="RESISTOR-PTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RF-SHIELD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RF_SHIELD-.65X.65">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PTC" prefix="F" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1812" package="1812-PTC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="1206-PTC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CRYSTAL2" prefix="Y" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CRYSTAL2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD" package="SC32S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-HC49" package="HC49/US">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-8X4.5" package="CRYSTAL2-8X4.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HE700" prefix="U">
<description>24V DPST reed relay</description>
<gates>
<gate name="-COIL" symbol="COIL"/>
<gate name="-S1" symbol="SWITCH"/>
<gate name="-S2" symbol="SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="A2400" package="RELAY-DPST">
<connects>
<connect gate="-COIL" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="-COIL" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="-S1" pin="P$1" pad="14"/>
<connect gate="-S1" pin="P$2" pad="8"/>
<connect gate="-S2" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="-S2" pin="P$2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2450BM15A0015E" prefix="B">
<description>Johanson Technology AT86RF233 2.4GHz balun</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BALUN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0805-BALUN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 5 6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2450AT18D0100E" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="4SMD-ANTENNA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGNAL" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TACTILE" prefix="S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOMENTARY"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD" package="B3U-1000P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD2" package="PTS820-J15M-SMTR-LFS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-436331045822" package="MOMENTARY-436331045822">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD3" package="FSM4JSMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0805" package="0805-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0603" package="0603-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUSE" prefix="F" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-154" package="LITTELFUSE_154">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1206" package="FUSE-1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OUTPUT_LABEL" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OUTPUT_LABEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLE" prefix="H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOLE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-4MM" package="HOLE-4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="MOUNT" pad="P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12 P$13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-3.5MM" package="HOLE-3.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="MOUNT" pad="P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12 P$13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR-ARRAY" prefix="RN" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR-NETWORK"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1206" package="1206-RESISTOR_ARRAY">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BATTERY" prefix="B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BATTERY"/>
</gates>
<devices>
<device name="-CR2032" package="BAT-HLD-001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+1 +2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WS2812" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WS2812"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WS2812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WS2812B" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WS2812B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WS2812B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3.3V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3.3V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="15V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="15V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="-15V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="-15V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="24V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="24V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="0900BL18B100E" prefix="B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BALUN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1206-BALUN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="0915AT43A0026E" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0915AT43A0026E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="SIGNAL" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RPI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RPI"/>
</gates>
<devices>
<device name="-ZERO" package="RPI_ZERO">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ZERO_NOPAD" package="RPI_ZERO-NOPADS">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-HOLES" package="RPI_ZERO_HOLES">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR-ARRAY-2" prefix="RN" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR-NETWORK-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESISTOR_NETWORK-0606">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IV-11" prefix="VFD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IV-11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IV-11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IV-26" prefix="VFD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IV-26"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IV-26">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VBAT" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VBAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POTENTIOMETER" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POTENTIOMETER"/>
</gates>
<devices>
<device name="-PTH" package="POT-PTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AGND" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AGND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEST_POINT" prefix="TP" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TEST_POINT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TEST_POINT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD" package="TP-SMD-1.65X3.25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="-5V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="-5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N4148" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="W-TP" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1.2V" prefix="SUPPLY">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1.2V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N-MOSFET" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWERPAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DRAIN" pad="5 6 7 8 9 10 11"/>
<connect gate="G$1" pin="GATE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE" pad="1 2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JUMPER" prefix="JUMPER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JUMPER"/>
</gates>
<devices>
<device name="-NO" package="JUMPER-NO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATTENUATOR" prefix="AT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTENUATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0805" package="0805-ATTENUATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BALUN" prefix="BA" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BALUN"/>
</gates>
<devices>
<device name="-0805" package="0805-BALUN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR-4" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-4206" package="4206-RESISTOR-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAY-SPST" prefix="K" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-SPST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RELAY-SPST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RELAY-SPDT" prefix="K" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RELAY-SPDT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RELAY-SPDT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COIL@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COIL@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NORFLASH" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NORFLASH"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SOIC" package="SOIC-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD!/IO3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP!/IO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO/IO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI/IO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SOIC-W" package="SOIC-8-W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD!/IO3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP!/IO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO/IO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI/IO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BEAR_SSL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BEAR_SSL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BEAR_SSL">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="750313734" prefix="T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="750313734"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="750313734">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED-1W" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.8X3.2" package="LED-1W-2.8X3.2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
