<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SI7020">
</package>
<package name="SI4455">
</package>
<package name="QFN-32-5X5">
</package>
<package name="QFN-24-4X4">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SI7020">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="SI4455">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="SDN"/>
<pin name="RX+"/>
<pin name="RX-"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="!IRQ"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="!SEL"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
</symbol>
<symbol name="CP2114">
<pin name="SDIN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="REGIN"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO10"/>
<pin name="SDOUT"/>
<pin name="EXTCLK"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="MCLK"/>
<pin name="LRCK"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="VPP"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="SUSPEND"/>
<pin name="!SUSPEND"/>
</symbol>
<symbol name="CP2104">
<pin name="RI"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="REGIN"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="DCD"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="SUSPEND"/>
<pin name="VPP"/>
<pin name="!SUSPEND"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SI7020" prefix="U">
<description>&lt;b&gt; Silicon Labs Humidity/Temperature Sensor &lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI7020"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SI7020">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI4455" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI4455"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SI4455">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!SEL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1 EP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RX+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RX-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP2114" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CP2114"/>
</gates>
<devices>
<device name="-B01-GM" package="QFN-32-5X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUSPEND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3 EP"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LRCK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="REGIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDOUT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CP2104" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CP2104"/>
</gates>
<devices>
<device name="-F03-GM" package="QFN-24-4X4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUSPEND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="REGIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
