<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DFN-10">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP73213">
<description>&lt;b&gt; Dual Cell Li-Po/Li-Ion Charger &lt;/b&gt;</description>
<pin name="VDD"/>
<pin name="STAT"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="MAX4080T">
<pin name="RS+"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="RS-"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP3213" prefix="U">
<description>&lt;b&gt; 2 Cell Li-Po/Li-Ion Charger &lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP73213"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8 9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX4080T" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX4080T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RS-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
