<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HDMI-SMD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HDMI">
<pin name="TX2+"/>
<pin name="TGND@1"/>
<pin name="TX2-"/>
<pin name="TX1+"/>
<pin name="TGND@2"/>
<pin name="TX1-"/>
<pin name="TX0+"/>
<pin name="TGND@3"/>
<pin name="TX0-"/>
<pin name="TXC+"/>
<pin name="TGND@4"/>
<pin name="TXC-"/>
<pin name="CEC"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="5V"/>
<pin name="HOTPLUG"/>
<pin name="SHIELD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HDMI" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HDMI"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD" package="HDMI-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CEC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HOTPLUG" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="P$1 P$2 P$3 P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND@4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC-" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
