<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFN-20">
</package>
<package name="QFN-32">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NRF24L01+">
<pin name="CE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="!IRQ"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="VSS@5"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="VDD@1"/>
</symbol>
<symbol name="NRF24LU1+">
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="VDD@4"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VSS@5"/>
<pin name="VDD@5"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="VSS@6"/>
<pin name="VDD@6"/>
<pin name="DEC1"/>
<pin name="DEC2"/>
<pin name="VSS@7"/>
<pin name="XC2"/>
<pin name="XC1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NRF24L01+" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NRF24L01+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="0"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NRF24LU1+" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NRF24LU1+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="XC1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="XC2" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
