<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSOP1-48">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NAND">
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="NC@5"/>
<pin name="NC@6"/>
<pin name="R/!B"/>
<pin name="!RE"/>
<pin name="!CE"/>
<pin name="NC@29"/>
<pin name="NC@7"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="NC@8"/>
<pin name="NC@9"/>
<pin name="CLE"/>
<pin name="ALE"/>
<pin name="!WE"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="NC@10"/>
<pin name="NC@11"/>
<pin name="NC@12"/>
<pin name="NC@13"/>
<pin name="NC@14"/>
<pin name="NC@15"/>
<pin name="NC@16"/>
<pin name="NC@17"/>
<pin name="NC@18"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="NC@19"/>
<pin name="NC@20"/>
<pin name="NC@21"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="NC@22"/>
<pin name="NC@23"/>
<pin name="NC@24"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="NC@25"/>
<pin name="NC@26"/>
<pin name="NC@27"/>
<pin name="NC@28"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NAND" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NAND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP1-48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CLE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@15" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@16" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@17" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@18" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@19" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@20" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@21" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@22" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@23" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@24" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@25" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@26" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@27" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@28" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@29" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
