<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO-8">
</package>
<package name="VFBGA-63">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="S25FL032">
<pin name="!CS"/>
<pin name="SO/IO1"/>
<pin name="!W!/ACC/IO2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SI/IO0"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!HOLD!/IO3"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="S34MS04G200BHI000">
<pin name="VCC"/>
<pin name="!CE"/>
<pin name="!WE"/>
<pin name="!RE"/>
<pin name="ALE"/>
<pin name="CLE"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="R/!B"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="S25FL032" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S25FL032"/>
</gates>
<devices>
<device name="P0XMFI011" package="SO-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD!/IO3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!W!/ACC/IO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/IO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/IO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S34MS04G200BHI000" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S34MS04G200BHI000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VFBGA-63">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLE" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="J7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="K7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!B" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="D3 G4 H8 J6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="C5 F7 K3 K8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
